# Bereich Protokollkonfiguration in einer Virtuellen Station

Auf der Registerkarte Protokolle im Menü Virtuelle Stationen finden Sie abhängig von der aktuell gültigen Lizenz eine Liste der verfügbaren Kommunikationsprotokolle. Open Protocol ist für alle Lizenzen verfügbar.

Informationen zum Zugriff auf die ILM Protocol-Funktionalität finden Sie im ILM Protocol-Benutzerhandbuch.

Um über Open Protocol auf die Funktionen zugreifen zu können, muss für jede virtuelle Station eine einzigartige Schnittstelle definiert werden.

1. Setzen Sie den Schalter Open Protocol auf Ein.

2. Geben Sie die Server-Portnummer ein.

3. Geben Sie den SPS-Index-Wert zwischen 1 und 6 ein.

   Der SPS-Index legt fest, an welche Stelle im gemeinsam genutzten Speicher die Open Protocol-Befehle geschrieben werden sollen. Der Standardwert ist 1, es sind aber Werte zwischen 1 und 6 möglich.

4. Geben Sie für das Kommunikations-Timeout einen Wert in Sekunden zwischen 15 und 60 ein.

5. Die durchzuführende Maßnahme bei einem Kommunikationsausfall zum Client wählen.

   Die Einstellung „Trennen“ steuert die durchzuführende Maßnahme bei einem Verbindungsfehler.

   - Keine - Das Verschraubungsprogramm wird normal fortgesetzt.

   - Werkzeug sperren - Das Werkzeug wird nach Abschluss der aktuellen Verschraubung normal gesperrt.

   - Aufgabenauswahl aufheben – Die Verschraubung wird nach Abschluss der momentan ausgeführten Aufgabe beendet. Eine Ausnahme sind reine Verschraubungsprogramme oder Gruppensequenzen, bei denen die Aufgabe nach Abschluss entfernt wird.

   - Werkzeug immer sperren - Das Werkzeug wird nach Abschluss der aktuellen Verschraubung gesperrt, ungeachtet des Ergebnisses.

6. Alte Zählereinstellung verwenden

   Die alte Zählereinstellung zählt alle Schraubvorgänge in einer Sequenz und gibt eine Zahl an nachgeschaltete Systeme aus. Um diese Einstellung zu aktivieren, stellen Sie Legacy-Zähler verwenden auf Ja.

7. MID0015 Ausgewählte Kennnummer wiedergeben

   Diese Einstellung erlaubt die Antwort auf den ausgewählten Kennnummernwert in MID0015 PSET_SELECTED, wenn MID0015 Ausgewählte Kennnummer wiedergeben auf Ja gesetzt ist. Anderenfalls wird die ID des aktuellen Verschraubungsprogramms gesendet.

8. MID2500 Löseprogramm

   Diese Einstellung ermöglicht die Auswahl eines MID2500-Löseprogramms aus der Liste.

9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Übernehmen.

Da der Standardwert für den SoftPLC-Index immer 1 ist und nicht geprüft wird, ob dieser verwendet wird, besteht die Möglichkeit, dass Sie das System so konfiguriert haben, dass derselbe Index beim Hinzufügen von virtuellen Stationen mehrmals konfiguriert wird. In diesem Fall kann die Soft PLC nicht feststellen, von welcher virtuellen Station der eingehende MID stammt.