# Konfigurácia tlačidla Funkcia

Pomocou funkčného tlačidla na nástroji môžete ovládať až šesť dostupných vstupných signálov. Tri možné podmienečné stavy sú kombinované s dvomi možnými stavmi smerového spínača.

Stavy funkčných tlačidiel | Stavy prehodenia smeru
--- | ---
Jednoduché stlačenie | CW
Jednoduché stlačenie | CCW
Dvojité stlačenie | CW
Dvojité stlačenie | CCW
Stlačené | CW
Stlačené | CCW

Dva konfigurovateľné parametre riadia čas tlačenia.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Interval detekcie stlačenia | Jednoduché stlačenie: maximálny čas stlačenia (v milisekundách) medzi tlačidlom, ktoré sa stláča a tlačidlom, ktoré sa púšťa. | 300 ms
Nasledujúci interval stlačenia | Pre dvojité stlačenie: maximálny čas (v milisekundách) medzi tlačidlom uvoľneným po prvom stlačení a opätovným stlačením tlačidiel. | 300 ms