# Listo para operar

Esta subseñal se activa si no se encuentra ninguno de los siguientes errores en la herramienta o la unidad:

- Herramienta desconectada

- Unidad desconectada

- Error de cualquier hardware de la herramienta

- Error de cualquier hardware de la unidad

- Parada de emergencia activada

Nombre en SoftPLC: CANAL_HW_ESTADO_LISTO_PARA_OPERAR

Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1