# 가상 스테이션에서 수동 모드 구성

가상 스테이션 수동 모드는 공구가 잠금 모드일 때 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 공구가 특정한 이유로 인해 잠금 상태가 된 경우(예: 공구가 TLS 공간을 벗어남)에도 공구로 긴급 작업 등의 특정 작업을 수행해야 할 수 있습니다. 가상 스테이션 수동 모드를 구성함으로써, 사용자들은 수동 모드 진입 중 어떤 신호가 전송되는지(입력 신호), 수동 모드 중 어떤 작업에 수행될 수 있는지(2차 작업), 그리고 수동 모드를 출력할 때 어떤 신호가 전송되는지(출력 신호) 확인할 수 있습니다.

원하는 설정이 사용자에 따라 다양하기 때문에(즉, 입력 및 출력 시 전송되는 신호와 수행해야 하는 작업), 수동 모드는 각 가상 스테이션에 따라 완전히 구성됩니다.

구성의 3 요소: 입력 신호, 출력 신호, 2차 작업. (1차 작업은 작업에서 가상 스테이션으로 할당되는 (자동) 작업임)

1. 가상 스테이션 메뉴로 이동하고 가상 스테이션을 클릭한 뒤, 작업에서 수동 모드 설정을 클릭하세요.

2. 수동 모드 구성 화면에서 2차 작업을 설정하세요. 이를 통해 수동 모드에서 실행해야 하는 작업을 결정합니다.

   2차 작업이 설정되지 않을 경우, 1차 작업가 수동 모드 중 사용됩니다.

   모든 작업 유형(조임, 배치 시퀀스, 소스)은 1차 작업에서의 설정과 동일하게 2차 작업에 적용됩니다.

3. 입력 섹션 하단에 있는 + 아이콘을 클릭하여 전송해야 할 입력 신호를 설정하세요. 아래 신호 입력 매개변수를 참조해 주세요.

4. 출력 섹션 하단에 있는 + 아이콘을 클릭하여 전송해야 할 출력 신호를 설정해 주세요. 아래 신호 출력 매개변수를 참조해 주세요.

입력 및 출력에 관해 설정할 수 있는 최대 99개 신호에 대한 한계가 있습니다.

이 섹션에서

- 입력 및 출력 신호