# Limites de couple d'approche

Le frottement entre l'écrou et l'assemblage peut varier. De ce fait, le couple requis pour faire descendre un écrou le long d'un filetage avant que le point d'ajustement avec la surface de l'assemblage ne soit atteint peut également varier. Cela peut avoir pour effet, par exemple une interférence avec le trou, un couple de traînée ou une lubrification variable.

La surveillance du couple d'approche peut être utile pour l'approche d'un écrou-frein doté d'un insert en plastique dans les filets pour permettre à la fixation de résister aux vibrations. Cela demande un couple plus élevé, connu sous le nom de couple de traînée, pour surmonter l'interférence.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Limites de couple d'approche | Active ou désactive les limites de couple d'approche. Arrêt : Aucune limite n'est définie. Marche : Les limites de couple et l'intervalle d'angle sont définis. | Arrêt
Décalage | Décalage de l'angle avant le début de l'intervalle d'angle. | 0°
Longueur | Angle définissant la section de limite de couple d'approche. | 360°
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple d'approche. | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple d'approche. | 19 % du couple cible