# Máximo de aflojamientos consecutivos alcanzados: 245

Indica que se ha alcanzado el máximo de aflojamientos consecutivos y que la herramienta se bloqueará hasta que se restablezca utilizando la señal Restablecer demasiados bloqueos de aflojamiento: 10151 o Desbloqueo maestro: 10005.

Nombre en SoftPLC: MAX_CONSECUTIVE_LOOSENING_REACHED

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: VERDADERO

- Extensor de E/S: VERDADERO