# Configurazione serraggio sincronizzato

Completare la configurazione del riferimento di sincronizzazione e di tutti i membri di sincronizzazione prima di eseguire l'installazione dell'hardware.

## Configurazione del riferimento di sincronizzazione

1. Selezionare il menù Controller, quindi la scheda serraggio sincronizzato.

2. Nella sezione serraggio sincronizzato, selezionare Senza sincronizzazione

   Compare la finestra Modalità di serraggio sincronizzato.

3. Selezionare Riferimento di sincronizzazione

   La finestra Modalità di serraggio sincronizzato si chiude.

4. Selezionare Applica.

   Il controller verrà riavviato nella configurazione serraggio sincronizzato, una versione semplificata della GUI normale di Power Focus 6000.

## Abilitazione serraggio sincronizzato

Per far funzionare il serraggio sincronizzato, occorre abilitarlo sul riferimento di sincronizzazione. Esistono due metodi per abilitare il serraggio sincronizzato:

1. Impostare l'operazione di abilitazione del segnale I/O (10055) su Alto o

2. Nel riferimento di sincronizzazione, accedere a Configurazioni, quindi alla scheda Stazione virtuale generale e fare clic su Modifica per la configurazione in questione. Quindi, nel campo Stazioni fisse, impostare Abilitazione automatica su Sempre.

Se il serraggio sincronizzato non è abilitato, in fase di esecuzione l'utente riceve il messaggio di errore "Avvio impossibile, segnale di abilitazione basso".

## Configurazione del membro di sincronizzazione

1. Selezionare il menù Controller, quindi la scheda serraggio sincronizzato.

2. Nella sezione serraggio sincronizzato, selezionare Senza sincronizzazione

   Compare la finestra Modalità di serraggio sincronizzato.

3. Selezionare Membro di sincronizzazione

   La finestra Modalità di serraggio sincronizzato si chiude.

4. Nel campo Canale, impostare il numero del canale per il membro di sincronizzazione. Ciò è possibile selezionando il numero del canale. Quindi, selezionare il canale appropriato per il membro di sincronizzazione.

   I numeri di canale dei membri di sincronizzazione con la stessa configurazione devono essere univoci.

5. Selezionare Applica.

   Il controller si riavvierà nella configurazione Membro di sincronizzazione, che visualizzerà solo il numero del canale del membro di sincronizzazione.

## Ritorno alla normale modalità Power Focus 6000 (uscita da serraggio sincronizzato)

1. Selezionare il menù PF6 FlexSystem, quindi la scheda Serraggio sincronizzato.

2. Nella sezione serraggio sincronizzato, selezionare Riferimento di sincronizzazione

   Compare la finestra Modalità di serraggio sincronizzato.

3. Selezionare Nessuna sincronizzazione

   La finestra Modalità di serraggio sincronizzato si chiude.

4. Selezionare Applica.

   Il controller si riavvierà nella configurazione regolare.