# CRh - Resserrage avec embrayage (Clutch Rehit)

Outils
XCB

Si l'embrayage de l'outil est relâché alors que le serrage se trouve encore dans la fenêtre d'angle, la restriction d'étape est déclenchée. Cela arrête immédiatement le serrage et produit un résultat NOK. Cette restriction d'étape n'est valable que pour l'étape de serrage Serrer à l'embrayage (Tighten to Clutch).

Paramètre | Description
--- | ---
Fenêtre d'angle | La fenêtre d'angle (en degrés) pendant laquelle la restriction d'étape Resserrage avec embrayage est déclenchée.