# Konfigurácia nastavení bezdrôtového pripojenia

Nastavenia bezdrôtového pripojenia v ovládači aktivujú použitie WLAN a Bluetooth.

1. V menu Nastavenia vyberte kartu Bezdrôtové pripojenie.

2. V závislosti od nástroja (nástroje, ktoré sú vybavené sieťou WLAN sú označené IRC-W, zatiaľ čo nástroje vybavené funkciou Bluetooth sú označené IRC-B), nastavte funkciu Aktivované na Zap.

   Všimnite si, že „krátky dosah/vzdialenosť“ znamená vyššiu prenosovú rýchlosť, ale môže byť citlivejší na vzdialenosť od ovládača a „dlhý dosah/vzdialenosť“ znamená nižšiu prenosovú rýchlosť, ale zvýšenú toleranciu voči vzdialenosti a rušeniu.

3. Režim IxB Connect: Pri prepnutí zo ZAP na VYP sa zruší spárovanie všetkých predtým spárovaných nástrojov a nástroje treba znova spárovať pred použitím.

   VYP: Používatelia môžu mať súčasne staré nástroje Bluetooth, ako napríklad STB, aj nástroje IxB Connect pripojené cez Bluetooth. ZAP: Používatelia môžu mať iba nástroj IxB Connect pripojený cez Bluetooth.