# Azioni

Le azioni agiscono come output di una regola. Per ricevere un output dalla regola, l'azione deve essere configurata su un Segnale e una Stazione virtuale. È possibile configurare un massimo di 10 azioni per regola. In caso di grilletti multipli, un'azione o più azioni vengono eseguite quando la condizione di innesco è soddisfatta.

Impostazioni delle azioni
Impostazione | Descrizione
--- | ---
Nome | Inserire un nome per l'azione con un massimo di 32 caratteri ASCII.
Segnale | Selezionare dall'elenco dei segnali di stato o di evento booleani di ingresso/uscita disponibili nel controller. Il segnale viene quindi pubblicato sulla stazione virtuale selezionata nell'azione.
Stazione virtuale | Selezionare da un elenco di stazioni virtuali disponibili.
Uscita | Utilizzare la levetta per selezionare il valore di uscita Vero da pubblicare quando viene attivato l'innesco. Il valore predefinito è Falso.
Segnale di stato booleano di ingresso/uscita selezionato / Segnale di evento come segnale in azione | Il valore di uscita viene pubblicato sul segnale configurato nell'azione. L'azione può essere ripristinata utilizzando il comando Interruzione. Opzioni di configurazione disponibili per l’interruzione: Stato regola, Tempo, Al serraggio successivo e Segnale definito. La configurazione di interruzione è impostata di default su Stato della regola.