# Programme de serrage à impulsion à une seule étape

## Approche

Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Vitesse d'approche |  | Sélectionné par les boutons radio. La vitesse de vissage libre peut être sélectionnée Automatiquement ou Manuellement. | Maxi.
Vitesse d'approche | Vitesse de vissage libre = Manuel | Définit la vitesse de l'outil lors du vissage libre. |
Limites de temps de vissage libre |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Limites de temps de vissage libre désactivées. Depuis la gâchette : Limites de temps de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les temps dès qu'une pression est exercée sur la détente de l'outil et signale si les limites de temps ne sont pas respectées. Depuis le couple : Limites de temps de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les temps à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites de temps ne sont pas respectées. | Arrêt
Couple de surveillance de temps de vissage libre | Limites de temps de vissage libre= du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites de temps de vissage libre sont surveillées. |
Time min (temps mini.) | Limites de temps de vissage libre = Marche | Temps minimum alloué au vissage libre. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Limites de temps de vissage libre = Marche | Temps maximum alloué au vissage libre. | 5000 ms
Limites d'impulsion de vissage libre |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Limites d’impulsion de vissage libre désactivées. Depuis la gâchette : Limites d’impulsion de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les impulsions dès que l'on presse la gâchette de l'outil et signale les limites d'impulsions non respectées. Depuis le couple : Limites d’impulsion de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les impulsions à partir de la valeur de couple spécifiée et signale les limites d'impulsions non respectées. | Arrêt
Couple de surveillance d'impulsion de visage libre | Limites des impulsions de vissage libre = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'impulsions de vissage libre sont définies. | 2,5Nm
Impulsions minimum | Limites d'impulsions de vissage libre = Marche | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre la cible. | 2
Impulsions maximum | Limites d'impulsions de vissage libre = Marche | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre la cible. | 50
Couple d'approche terminée |  | Définit la valeur de couple pour laquelle le point d'ajustement est atteint et pour laquelle le vissage libre est terminé. | 5Nm

## Serrage

Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Couple cible |  | Couple cible final pour le serrage. |
Énergie d'impulsion |  | Énergie d'impulsion fournie au cours de l'impulsion active exprimée en pourcent de l'énergie maximum que l'outil peut fournir avec chaque impulsion. |
Facteur de corrélation de couple résiduel |  | Le terme Facteur de corrélation du couple résiduel est similaire à un étalonnage et s'ajuste entre le couple dynamique mesuré par l'outil électrique et le couple résiduel mesuré par un outil de contrôle. | 100%
Limites de couple |  | Sélectionné par les boutons radio. Les limites peuvent être sélectionnées Automatiquement ou Manuellement. |
Torque min (couple mini.) | Limites de couple = Manuel | Couple minimum de l'étape. |
Torque max (couple maxi.) | Limites de couple = Manuel | Couple maximum de l'étape. |
Limites de temps |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Limites de temps désactivées. À partir de l'approche terminée : Limites de temps activées. Le système commence à surveiller le temps dès que le point approche terminée est atteint et signale les limites de temps non respectées. Depuis le couple : Limites de temps activées. Le système commence à surveiller les temps à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites de temps ne sont pas respectées. | Arrêt
Couple avec surveillance de temps | Limites de temps = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites de temps sont surveillées. |
Time min (temps mini.) | Limites de temps = Marche | Temps minimum alloué au serrage. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Limites de temps = Marche | Temps maximum alloué serrage. | 1000 ms
Limites d'impulsion |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Pas de surveillance de limites d'impulsion. À partir de l'approche terminée : La surveillance commence quand le Couple de vissage terminé est atteint et signale si le nombre d'impulsions est hors des limites. Depuis le couple : La surveillance commencer quand le couple spécifié est atteint et signale si le nombre d'impulsions est hors des limites. | Arrêt
Couple de surveillance d'impulsion finale | Limites des impulsions = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'impulsion sont surveillées. |
Impulsions minimum | Limites d'impulsions = Marche | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre la cible finale. | 2
Impulsions maximum | Limites d'impulsions = Marche | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre la cible finale. | 50
Temps de détection de perte de couple prématurée |  | Un accroissement constant du couple est supposé quand on passe de l'approche au serrage. Un glissement de douille ou une rupture de vis peut entraîner une diminution du couple. Ceci peut être détecté dans une fenêtre de surveillance. | 200 ms