# MWR - 메카트로닉 렌치

공구
MWR

메카트로닉 렌치는 메카트로닉 렌치(MWR)과 결합해야만 사용할 수 있는 전문화된 단계입니다.

이 단계는 다른 단계와 조합하여 사용할 수 없습니다. 이 단계에서는 어떠한 제한도 사용할 수 없습니다. 기본적으로, 이 단계에서는 3개의 모니터가 있습니다: 피크 토크, 각도 및 클릭.

매개변수 | 설명
--- | ---
풀기 한계 | 조임 결과가 NOK(조임(풀기)의 잘못된 방향)로 표시되는 지점에서의 음의 토크에 대한 숫자 값(예. 풀기 방향의 토크)이며 단위는 (Nm)
공구 크기 | MWR-TA에 설치된 엔드 피팅 공구의 특정 길이에 대한 숫자 값이며 단위는 (mm.)
공구 굽힘 | MWR-TA에 설치된 엔드 피팅 공구의 숫자 값이며 단위는 (° / Nm)
리히트 각도 창 | 토크에 도달하면 나사가 이미 조여졌는지 확인하기 위한 각도에 대한 숫자 값이며 단위는 (° )
최대 각도율 | 나사를 조일 수 있는 최대율에 대한 숫자값이며 단위는 ( °/s)