# Copia de seguridad automatizada

La ventana Copia de seguridad automatizadaactiva o desactiva la exportación sFTP.

El interruptor Permitir exportación sFTP está configurado como DESACTIVADO de forma predeterminada.
Al activar el interruptor Permitir exportación sFTP, se crea un archivo de exportación 10 minutos después del último cambio de configuración.
Si se configura el interruptor Permitir exportación sFTP como ACTIVADO en el arranque del sistema, se crea automáticamente un archivo de exportación en 2 o 3 minutos. El archivo de exportación se crea a los 2 o 3 minutos para reflejar cambios que se hayan podido realizar antes de apagar el sistema.

El archivo antiguo de la copia de seguridad se elimina antes de que el nuevo archivo de copia de seguridad esté disponible.

Los datos del archivo exportado incluyen todas las configuraciones y los ajustes del controlador.

Los usuarios sFTP pueden recuperar el archivo exportado almacenado en el directorio siguiente del sistema: /Exportar/<nombre de archivo de exportación>.

Siempre es necesario un sistema compatible con sFTP.

Para recuperar el archivo, los usuarios sFTP no requieren ninguna contraseña.

El nombre de usuario para los usuarios sFTP es el siguiente:

Nombre de usuario | autoexport