# PTCPT – Eftergängsnitt toppmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter det maximala vridmomentet som uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskridanden och kontrollerar att det ligger mellan momentgränserna. Alla momentvärden ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster (Thread cut angle window) har nåtts.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns