# AZP –Einstellung auf Nullposition

Werkzeuge
QST

Diese Kontrollfunktion wird verwendet, um zur tatsächlichen Nulldurchgangsposition zurückzukehren, die in einem früheren Programmschritt unter Nulldurchgang ermittelt worden ist. Der Rückschlagwinkel wird verwendet, wenn er in einem vorherigen Programmschritt ermittelt wurde.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Langsam-Version | Verwendete Drehzahl bei Erreichen des Drehzahlverminderungsabstands. Muss < Drehzahl und > 0 sein.
Nullpositionseinstellung | Zielposition unter Berücksichtigung des Nulldurchgangswerts. Muss > -9.999.000 und < 9.999.999 sein.
Drehzahlverminderungsabstand | Vor dem Zielpunkt liegende Gradzahlen, in denen die Langsam-Version verwendet wird. Muss >= 0 und < 9.999.999 sein.
Drehzahl | Standardeinstellung: 60 rpm Muss < max. Werkzeugdrehzahl sein.
Drehzahlrampentyp | Hart, weich oder manuell. Standardeinstellung: Hart. Wenn Sie Manuell auswählen, wird das Feld „Drehzahlampe“ geöffnet.