# Aprietes sincronizados

Solo es posible utilizar programas de apriete multistep para el apriete sincronizado. Se utilizan los punto de sincronización para sincronizar las herramientas en una configuración. Al alcanzar estos puntos, las herramientas esperarán entre ellas antes de continuar a la siguiente etapa en el programa de apriete multistep.

Solo es posible asignar programas de apriete a diferentes herramientas en ToolsTalk2.

Ejemplo de programa de apriete multistep para apriete sincronizado.

A | Punto de sincronización

Un programa de apriete puede contener un máximo de 25 etapas (puntos de sincronización no incluidos).

Etapas disponibles

- Apretar hasta ángulo

- Apretar hasta par

- Apretar a par más ángulo

- Apretar hasta DynaTork

- Esperar

- Liberación de boca

- Apretar a par o ángulo

- Desapretar a ángulo

- Aflojar hasta par

- Aproximación

- Apretar hasta límite elástico M2

- Apretar hasta límite elástico

- Apretar a par y ángulo

- Corte de rosca hasta par

- Acoplar

Supervisiones disponibles

- Ángulo

- Par máximo

- Par de desconexión

- Desviación y tasa de par

- Par en ventana de ángulo

- Par Post View alto

- Par Post View bajo

- Ángulo desde límite elástico

- Par de autofrenado

- Corriente de desconexión

- Ángulo posterior al corte de rosca

- Par pico posterior al corte de rosca

- Detección de deslice "a trompicones"

- Tiempo

Restricciones de etapa disponibles

- Par máximo

- Ángulo máximo

- Desviación de rosca

- Par de rescisión

- Gradiente de par

- Par en ventana de ángulo

- Par vs Desviación actual

Gestión de rechazos

Cuando se cambie a Desactivado:

Acción en caso de fallo | Descripción
Finalizar todo | Todos los canales finalizarán el apriete y generarán un informe de estado NOK. El apriete que no tenía un error generará un informe con información adicional Terminado por otro perno.
Continuar OK | Los canales con fallos finalizarán el apriete y generarán un informe de estado NOK. El resto de canales continuará con el resto del programa de apriete.

Cuando se cambie a Activado:

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número máximo de pasos fallidos | Especifica el número máximo de etapas distintas que pueden fallar durante todo el apriete. No importa si la misma etapa falla más de una vez, sigue contando como una etapa fallida. Si no se establece, pueden fallar un número ilimitado de etapas.
Acción si se excede | Especifica la acción si se excede el Número máximo de etapas fallidas.
Acción si el estado es NOK durante la reparación | Especifica la acción si se detecta un nuevo error (NOK) durante una reparación.