# Consulter les résultats statistiques

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Puis, sur la gauche, sélectionner Statistiques.

2. Dans la fenêtre Configuration SPC, saisir les paramètres suivants : Nombre de sous-groupes, Taille du sous-groupe et Fréquence.

3. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.
   La fenêtre Variable SPC affiche la nouvelle variable.
   Configurer la nouvelle Variable SPC.

4. Dans la fenêtre Variable SPC, sélectionner Calculer.

5. Pour afficher les résultats statistiques, dans la fenêtre Variable SPC, sélectionner la case Vue.
   La case Vue affiche la date et l’heure auxquelles les résultats des statistiques ont été effectués.
   Les résultats statistiques sont affichés au moyen d'un histogramme, le graphique XBar-R et le graphique XBar-S.

   Lorsque tous les calculs sur les résultats filtrés sont effectués, ils sont envoyés au Web HMI et à ToolsTalk 2.
   Les résultats des statistiques sont enregistrés localement dans un dossier Fichiers Internet temporaires (non enregistrés dans le coffret).

   Les résultats statistiques peuvent s’afficher uniquement sur le Web HMI.

## Histogramme

Un histogramme est une série de rectangles, chacun proportionnel en largeur à la plage de valeurs à l'intérieur d'une classe et proportionnel en hauteur au nombre d'échantillons appartenant à la classe. Une courbe gaussienne suit la tendance des rectangles. Un histogramme révèle le degré de variation de tout processus en son sein.
L'histogramme est utile car il met en évidence et clarifie les tendances qui ne sont pas facilement discernables dans des tableaux.

## Graphique XBar-R

Le graphique de contrôle XBar-R affiche à la fois la valeur moyenne (XBar) et la plage (R) d'un sous-groupe. C'est le type de graphique de contrôle le plus courant qui utilise des valeurs indistinctes ou continues. La partie XBar du graphique affiche toute modification de la valeur moyenne du processus tandis que la partie R affiche toute modification de la dispersion du processus.
Ce graphique est particulièrement utile car il affiche simultanément les changements de la valeur moyenne et la dispersion du processus, ce qui en fait une méthode très efficace pour vérifier les anomalies dans le processus.

## Graphique XBar-S

Le graphique de contrôle XBar-S affiche à la fois la valeur moyenne (XBar) et l'écart-type (S) pour chaque sous-groupe.
Le graphique XBar-S est identique au graphique XBar-R, sauf que le R (intervalle) est remplacé par un S (écart-type).

## Valeurs statistiques calculées

Dans le Web HMI, les valeurs statistiques calculées sont affichés dans des cases informatives en-dessous de l’histogramme, du graphique XBar-R et du graphique XBar-S.

Les valeurs calculées dépendent du graphique sur lequel elles sont lues.

Les valeurs statistiques calculées sont :

- Min = valeur minimum de toutes les valeurs d’échantillon collectées

- Max = valeur maximum de toutes les valeurs d’échantillon collectées

- Moyenne =

- Moyenne+3Sigma = + 3*écart-type

- Moyenne+3Sigma = - 3*écart-type

- Cp (dans le graphique XBar-R la valeur est basée sur la plage, et dans le graphique XBar-S la valeur est basée sur le sigma)

- Cpk (dans le graphique XBar-R la valeur est basée sur la plage, et dans le graphique XBar-S la valeur est basée sur le sigma)

- Ligne centrale = dans la partie Plage , et dans la partie Sigma

- Cible (si disponible, la valeur cible pour le dispositif de surveillance)

- Écart-type = Écart-type global total = écart-type

Informations pertinentes

- Calcul de statistiques
- Configurer les Paramètres SPC
- Configurer les Variables SPC