# Integridade da Ferramenta OK - 103

Integridade da Ferramenta OK é Alta quando não há mensagens de erro presentes na ferramenta, enquanto a Integridade da Ferramenta é Baixa quando quaisquer uma das mensagens de erro a seguir são definidas:

- Ferramenta superaquecida

- A Ferramenta requer ajuste do motor

- Extremidade Aberta não ajustada

- Arquivo de parâmetros da ferramenta incompatível

- Bateria da ferramenta vazia

- Falha da supervisão do acionador da ferramenta

- Cabo da ferramenta incompatível

- Falha na memória da ferramenta

- Memória da ferramenta corrompida

- Intervalo de serviço da ferramenta expirou

- Incompatibilidade da versão do software da ferramenta

Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Padrão | Estado | Booleano | 1 | 1
Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1

Para evitar a duplicidade de sinais, é possível definir Conversores de Valor.

Conversores são usados para suportar mais do que uma representação do mesmo sinal (por exemplo, Status de Ângulo e Torque podem ambos ser representados bit a bit ou como uma caractere de status).

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: VERDADEIRO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: VERDADEIRO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: VERDADEIRO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO