# RD – Approche

Outils
ES STR SL ST SR QST IXB

La phase d'approche est la partie du serrage qui consiste à introduire la vis dans le filetage juste avant que la tête de la vis ne touche la surface sous-jacente et que le point d'ajustement soit atteint. Le couple requis pendant la phase d'approche n'engendre aucune force de serrage.

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime en direction avant, et en fonction du Type d'approche, Couple ou de l’Ajustement, le comportement de l'étape sera le suivant :

Type d'approche : À un couple donné : L’étape s’arrête lorsque le couple cible spécifié est atteint.

Type d'approche : À un ajustement donné : Le calcul de la pente d'ajustement démarre au niveau du déclenchement de couple (Tt) spécifié. Si aucun déclenchement de couple n’est défini, le calcul de pente démarre au début de l’étape.

Le calcul de la pente s’effectue entre deux points d’angle séparés de Ad degrés et elle est calculée ainsi : (Tn – Tn-1) / (An – An-1) et dès que deux pentes consécutives sont plus grandes que la TSLOPE, le point d’ajustement est trouvé.

Paramètre | Description
--- | ---
Type d'approche | Au couple donné ou À l’ajustement donné.
Couple cible | Par défaut : « non défini ». Doit être > 0
Vitesse | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Couple de déclenchement | Si le Type d'approche est À l’ajustement donné, le champ Couple de déclenchement s’affiche. Par défaut : « non défini ». Doit être > 0
Angle delta | Si le Type d'approche est À l’ajustement donné, le champ Angle delta s’affiche. Par défaut : « 0 » Doit être > 0
Rapport de couple | Si le Type d'approche est À l’ajustement donné, le champ Rapport du couple s’affiche. Par défaut : « 0 » Doit être > 0
Frein (Valide uniquement pour Power Focus 6000 Serrage synchronisé, Power Focus 8 Serrage synchronisé et Flex). | S’il est sur Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. S’il est sur Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

A | Point d’ajustement
B | Delta angle
C | Pente du couple
D | Cible de couple
E | Couple de déclenchement