# TAW: finestra coppia nell'angolo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Il monitoraggio controlla che tutti i valori di coppia nella finestra angolo rientrino nei limiti di coppia.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di attivazione | Deve essere >= 0
Angolo di partenza | Deve essere > 0
Lunghezza finestra | Deve essere <= 0
Limite minimo | Deve essere >= 0
Limite massimo | Deve essere > 0 Deve essere > Limite inferiore
NOK se la finestra viene superata | Se impostato su Sì, lo stato di questo monitor è NOK se non si raggiunge la fine della finestra dell'angolo.