# 목표 토크 한계

목표 토크 한계를 설정하여 토크 결과가 지정된 토크 한계를 벗어난 경우 조임을 폐기할 수 있습니다. 토크가 너무 높으면 나사가 항복점을 지나서 변형되고 부러지거나 스레드가 벗겨질 수 있습니다. 토크가 충분하지 않으면 체결력이 약해서 조인트가 설계된 힘을 견딜 수 없게 됩니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
토크 한계 | 토크 결과가 최소 토크 및 최대 토크에 의해 지정된 범위를 벗어난 경우 조임을 불량으로 간주합니다. 자동: 토크 한계는 최소 토크 및 최대 토크에 대하여 지정된 기본 값으로 자동적으로 설정됩니다. 수동: 토크 한계 값을 수동으로 설정하도록 합니다. | 자동
토크 최소 | 토크 하한에 대한 토크 값. 수동을 선택할 경우 입력할 수 있습니다. | 목표 토크의 95%
토크 최대 | 토크 상한에 대한 토크 값. 수동을 선택할 경우 입력할 수 있습니다. | 목표 토크의 120%

매개 변수 Measure torgue at (토크 측정)은 다른 값을 가질 수 있습니다. 기본적으로 토크는 최대 토크에서 측정됩니다. 가능한 매개변수 값은 아래 표에 나열되어 있습니다.

이름 | 설명
--- | ---
최대 토크 값 | 조임 중 최고 토크 값을 측정합니다.
최고 각에서의 값 | 최고 각도 값에서 토크 값을 측정합니다.
중단 시 값 | 중단 단계에 들어가기 전에 마지막 토크 값을 측정합니다.