# TCD - Desviación de par vs. corriente

Herramientas
ES STR SL ST SR QST IXB

Esta restricción verifica que todas las mediciones de corriente convertidas al par correspondiente se encuentran, como mucho, en la Desviación máxima lejos del par real medido con el transductor de par. La restricción se inicia cuando el par alcanza el Par del gatillo por primera vez durante la etapa y está activa hasta que la etapa alcanza su objetivo.

Si nunca se alcanza el Par de gatillo, el seguimiento indicará OK.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Debe ser > = 0
Desviación máxima | Predeterminado: 1, Debe ser > 0