# Konfiguration der Speicherung von Enddrehmoment und Kurve

Der Schalter Mit PrT-Kompensation speichern ist standardmäßig auf EIN gestellt, was bedeutet, dass das Enddrehmoment und die Kurve mit dem PrT-Kompensationswert gespeichert werden.
Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen in den Einstellungen für die Live-Ergebnisdarstellung legt fest, was im Live-Ergebnis angezeigt wird.

## Veränderung der Einstellung Mit PrT-Kompensation speichern

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm Konfigurationen aus.

2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie im linken Fenster Allgemeine virtuelle Station aus.

3. Wählen Sie im Fenster Konfiguration eine Konfiguration und anschließend Bearbeiten aus. Es wird das Fenster Konfiguration bearbeiten angezeigt.

4. Scrollen Sie nach unten zu Speicherung von Enddrehmoment und Kurve und stellen Sie den Schalter Mit PrT-Kompensation speichern auf die gewünschte Position ein.