# Attivazione della modalità manuale

La modalità manuale può essere attivata da un interruttore o un sistema esterno. Ad esempio (indicato di seguito), un tasto su un pannello operatore può essere configurato per attivare la modalità manuale.

1. Andare nel menu Configurazioni e scegliere Pannello operatore a sinistra.

2. Se non esiste configurazione per un pannello operatore, fare clic sull'icona + in alto a destra dell'area di lavoro, altrimenti continuare con la fase successiva.

3. Nella configurazione da modificare, fare clic su Modifica.

4. Nella finestra di configurazione del pannello operatore, fare clic sulla posizione [A,B,C,D,E,F,G,I] da configurare.

5. Nella finestra di configurazione della posizione, fare clic sull'elenco componenti. Nell'elenco, fare clic su Interruttore a chiave singolo.

6. Fare clic sull'elenco dei segnali. Nell'elenco, scegliere Modalità manuale (usare i tasti freccia per spostarsi nell'elenco, se necessario).

7. Chiudere la finestra di configurazione della posizione.

Se l'utente dev'essere avvisato dell'accesso/uscita dalla modalità manuale, allora occorre configurare gli eventi 4070 e 4071, rispettivamente.

Informazioni pertinenti

- Configurazione degli eventi