# IT: stringi a coppia / svita a coppia a impulsi

Utensili
IXB

Le fasi a impulsi hanno validità solo per utensili IPB-P.

Serraggio a coppia a impulsi

Questa fase genera impulsi di serraggio in avanti fino al raggiungimento della coppia target.

Svitamento a coppia a impulsi

Questa fase genera impulsi di serraggio invertiti, fino ad arrivare sotto la coppia desiderata.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Target di coppia: Ts | La coppia target deve essere compresa tra 0 e la coppia massima dello strumento.
Energia dell'impulso: Pe | L'energia dell'impulso consente di controllare la quantità di energia e corrente presente in ciascun impulso. L'energia d'impulso deve essere compresa tra 10% e 100%. Valore predefinito: 100%.
Velocità Automatica | On: lo strumento funzionerà alla velocità di energia dell’impulso sia durante l’emissione degli impulsi che quando non pulsa. La velocità di energia dell’impulso verrà utilizzata per l’intera fase. Off: Lo strumento funzionerà alla velocità impostata quando non pulsa e alla velocità di energia dell’impulso durante la pulsazione. All’interno della fase verranno utilizzate velocità diverse.