# Werkzeugkonfiguration

Im Menü Konfigurationen > Werkzeugkonfiguration können die verfügbaren Zubehörfunktionen des Werkzeugs konfiguriert werden.

Je nach Werkzeugtyp stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

## Konfigurieren der Zubehörfunktionen des Werkzeugs

1. Wählen Sie Nach Werkzeugtyp filtern. Wählen Sie dann das gewünschte Werkzeug aus.

2. Wählen Sie Bearbeiten, um die gewünschten Funktionen zu konfigurieren.

   Eine Konfiguration, die einer virtuellen Station zugewiesen wurde, kann nicht gelöscht werden.

3. Konfigurieren Sie Werkzeug-LEDs, Funktionstaste, Summer und Richtungsschalter (falls verfügbar) durch Auswahl des entsprechenden Feldes.
   Jedes Feld zeigt eine Nummer, die der Nummer der jeweiligen Funktion entspricht (z.B. 1 für die Werkzeug-LEDs, 2 für die Funktionstaste, 3 für den Summer und 4 für den Richtungsschalter).

4. Konfigurieren Sie Allgemeine Einstellungen, Startbedingung und Zubehörbus (falls verfügbar) entsprechend den Vorgeben des Kunden.

## Allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen für das Werkzeug können im Bereich Allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Inaktivitätszeitlimit | Legt fest, ob das Werkzeug nach einer eingestellten Zeit der Inaktivität abgeschaltet wird. | Ein
<Inaktivitätszeitlimit> | Wenn Inaktivitätszeitlimit auf Ein gesetzt ist, wird hier die Anzahl der Minuten vor dem Abschalten festgelegt. | 120 min
Vorne positionierte LED | Konfiguriert die Verwendung der vorderen weißen LED-Leuchte. Diese Funktion steht nur für kabellose Werkzeuge zur Verfügung. Muss auf Ein gesetzt werden, um die Ergebnisanzeige durch die Front-LED (grünes und rotes Licht) an unterstützten Werkzeugen zu verwenden Wenn auf Aus gesetzt, schaltet sich die Front-LED nicht ein, wenn der Startschalter des Werkzeugs gedrückt oder losgelassen wird. Wenn auf Ein gesetzt, leuchtet die weiße Front-LED auf, wenn der Startknopf gedrückt wird. An unterstützten Werkzeugen schaltet sich die grüne oder rote Leuchte ein, wenn der Startknopf losgelassen wird, um ein Ergebnis anzuzeigen. Siehe Werkzeug-LEDs zur Konfiguration der Ergebnisanzeige. | Ein
Dauer nach Auslösen des Drückers | Legt fest, wie lange die weiße Front-LED nach dem Loslassen des Werkzeugstartknopfs leuchtet (in Sekunden). Die Konfiguration wirkt sich nicht auf die Dauer der Ergebnisanzeige aus (grünes oder rotes Licht). Siehe Werkzeug-LEDs zur Konfiguration der Dauer der Ergebnisanzeige. Bei Kabelwerkzeugen leuchtet die vordere LED für 10 Sekunden, nachdem der Werkzeugdrücker gedrückt wurde. | 0 Sekunden
Kurve | Aktiviert die grafische Darstellung der Verschraubung. Bei mehrstufigen Programmen ist der Trace immer von Drücker gedrückt. Wählen Sie bei Drahtloswerkzeugen Startknopf gedrückt oder Einschrauben beendet als Quelle für die Kurve aus. | Aus
Überprüfung des TAG | Aktiviert die TAG-Überprüfung am Werkzeug. Das Werkzeug wird gesperrt, wenn das mit dem Programm gelieferte TAG nicht mit dem im smartHEAD des STWrench eingefügten TAG identisch ist. Die TAG-Überprüfung ist nur für STWrench verfügbar, oder wenn bei der Überprüfung der Werkzeugkonfiguration kein Werkzeug ausgewählt ist. | Aus
TAG-Auswahl | Wird zur Auswahl eines Verschraubungsprogramms/einer Gruppe oder einer Gruppensequenz verwendet, wenn Gruppensequenz/Quellenverschraubung/Quellengruppe eingestellt ist. Für das Verschraubungsprogramm/die Gruppe oder die Gruppensequenz ist eine TAG-Nummer konfiguriert, die der TAG-Nummer des im smartHEAD des STWrench eingefügten TAG entspricht. Auf dem STWrench-Display wird angezeigt, welches Verschraubungsprogramm/welche Gruppe oder Gruppensequenz für das im smartHEAD des STWrench eingefügte TAG ausgewählt ist. Die TAG-Auswahl ist nur für STWrench verfügbar, oder wenn bei der Überprüfung der Werkzeugkonfiguration kein Werkzeug ausgewählt ist. | Aus

Relevante Informationen

- TAG-Auswahl
- Überprüfung des TAG

In diesem Abschnitt

- Werkzeug-LEDs
- Konfiguration der Funktionstaste
- Konfiguration des Summers
- Konfiguration des Richtungsschalters
- Konfiguration der Startbedingung
- Konfiguration des Zubehörbus
- Konfiguration von Mehrfach-Messwertgebern
- Konfiguration des Offenmauls