# 同期締め付けの構成

ハードウェアのセットアップを実行する前に、Sync Referenceとすべての同期メンバーの構成を完了する必要があります。

## Sync Referenceの構成

1. [コントローラー] メニューを選択し、[同期締め付け] タブを選択します。

2. 同期締め付けのセクションで、[同期なし] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. Sync Referenceを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動し、通常の Power Focus 6000 GUI の簡易版である同期締め付け構成で起動します。

## 同期締め付けの有効化

同期締め付けを動作させるには、Sync Reference で有効にする必要があります。同期締め付けを有効にするには、次の 2 つの方法があります：

1. I / O信号操作の有効化（10055）を高に設定するか、または

2. Sync Reference で [構成] に移動し、[一般仮想ステーション] タブから、目的の構成の [編集] をクリックします。次に固定ステーションフィールドから 自動有効化を 常時に設定します。

同期締め付けが有効になっていない場合、実行時に「起動できません、有効化信号が低です。」というエラーメッセージが表示されます。

## 同期メンバーの構成

1. [コントローラー] メニューを選択し、[同期締め付け] タブを選択します。

2. 同期締め付けのセクションで、[同期なし] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. [同期メンバー] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. チャンネルフィールドで、チャンネル番号を選択して同期メンバーのチャンネル番号を設定します。次に、同期メンバーの適切なチャネルを選択します。

   同じセットアップ内の同期メンバーのチャンネル番号は一意でなければなりません。

5. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動され、同期メンバーの構成に入ると、同期メンバーのチャネル番号のみが表示されます。

## 切り替えて通常の Power Focus 6000 モードに戻ります（同期締め付けを終了）

1. PF6 FlexSystem メニューを選択してから、[同期締め付け] タブを選択します。

2. 同期締め付けのセクションで、[Sync Reference] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. 同期なしを選択します

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動され、通常の構成で起動します。