# CRh (clutch rehit) - Reaperto da Embreagem

Ferramentas
XCB

Se a embreagem da ferramenta for liberada enquanto o aperto ainda estiver dentro da janela de ângulo, a restrição de passo será acionada. Esta ação interromperá o aperto imediatamente e produzirá um resultado NOK. Esta restrição de etapa é válida apenas para a etapa de aperto Apertar na Embreagem.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Janela de Ângulo | A janela de ângulo (em graus) durante a qual a restrição de etapa de Reaperto da Embreagem é acionada.