# Étalonner l'outil

La valeur d'étalonnage utilisée pour l'outil se calcule à partir des relevés de couple du coffret et du capteur de référence de couple en utilisant l'équation ci-dessous :

Nouvelle valeur d’étalonnage = Ancienne valeur d’étalonnage x Moyenne (Valeurs de référence / Valeurs de Power Focus)

1. À l’écran d’accueil, toucher l’onglet Outil et sélectionner l’outil à étalonner. Aller ensuite à Étalonnage.

2. Noter l'ancienne valeur d'étalonnage figurant dans la boîte de texte Valeur d'étalonnage.

   Si la valeur d'étalonnage est ajustée de plus de 10 %, une demande de confirmation s'affiche car la modification peut avoir un impact significatif sur la précision et les performances du système.

3. Effectuer au moins trois serrages et utiliser les valeurs de couple du contrôleur et du transducteur de référence (ACTA ou similaire) pour calculer les valeurs moyennes de couple.

4. Calculer la nouvelle valeur d'étalonnage à l'aide de l'équation Nouvelle valeur d'étalonnage.

5. Enregistrer la nouvelle valeur d'étalonnage dans la mémoire de l'outil en saisissant la valeur calculée dans la boîte de texte Valeur d'étalonnage et en appuyant sur Appliquer.

Une fois l'étalonnage terminé, effectuer un serrage pour vérifier que les nouvelles valeurs sont correctes.