# Limiti dell'angolo target

Dopo aver impostato i Limiti dell'angolo target, è possibile monitorare se il dado è stato ruotato all'angolo desiderato durante il serraggio.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Limiti di angolo | Selezionare la sezione del serraggio, in gradi, dove monitorare l'angolo. Off: Limiti non controllati. Dall'avvitamento completo: La finestra di monitoraggio è impostata dal raggiungimento della Coppia di avvitamento completo. Dalla coppia: La finestra di monitoraggio è impostata dal raggiungimento del valore di coppia specificato. La coppia deve essere superiore a quella dell’Avvitamento completato. Dalla coppia iniziale: Il monitoraggio è impostato dal raggiungimento del Primo target. Questa opzione non è disponibile se è stata selezionata la funzione TurboTight. Automatica: I limiti di monitoraggio dell’angolo sono calcolati automaticamente dal controller Manuale: I limiti di monitoraggio dell’angolo sono inseriti manualmente. | OFF
<From torque> | Il valore di coppia da dove sono impostati i limiti dell'angolo. |
<From torque> | Il valore di coppia da dove sono impostati i limiti dell'angolo. | 75% della coppia finale
Angolo min. | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo inferiore. | 90°
Angolo max. | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo superiore. | 720°
Tempo min | Tempo minimo (in millisecondi) per la fase. Misurata dall’inizio della fase. | 10 ms Per TurboTight: 0 ms
Tempo max | Tempo massimo (in millisecondi) per la fase. Misurata dall’inizio della fase. | 1000 ms Per TurboTight: 40 ms

Le posizioni 1-4 sono valide se il target è la coppia. Le posizioni 5-6 sono valide se il target è l’angolo.

Il parametro Misura angolo su può avere valori diversi. Il parametro è disponibile solo quando il monitoraggio dell'angolo è attivo per il programma di serraggio utilizzato. Per impostazione predefinita, l'angolo viene misurato al valore massimo dell'angolo. I valori possibili del parametro sono elencati nella tabella di seguito.

Nome | Descrizione
--- | ---
Valore alla coppia di picco | Misura l'angolo al valore di coppia massimo.
Valore angolo max | Misura l'angolo massimo durante il serraggio
Valore all'arresto | Misura il valore dell'ultimo angolo prima di iniziare la fase di pausa.