# Forcer les signaux numériques

En mode Diagnostic, tous les signaux qui sont destinés à un coffret ou en proviennent peuvent être forcés à prendre un état. Les lignes de signaux sont ouvertes dans le module de diagnostic. À partir de 'interface utilisateur, le signaux d'entrée et de sortie peuvent être forcés à adopter un état donné. L'interface utilisateur est soit l'IGU Web soit l'IGU de coffret.

Quand les signaux sont forcés, le coffret fonctionne normalement. Lorsque le mode Diagnostic et le mode forcé sont abandonnés, tous le signaux adoptent l'état présent de fonctionnement du coffret. Cela peut conduire à un changement d'état des sorties numériques qui peuvent provoquer des actions indésirables.

A | Dispositif interne de coffret et fonctions logiques
B | Trajet du signal de sortie numérique
C | Trajet du signal d'entrée numérique
D | Mode de diagnostic
E | User interface
F | Point d'insertion de signal de sortie forcé
G | Point d'insertion de signal d'entrée forcé