# TPT – TensorPulse Dra åt till moment/Lossa till moment

Verktyg
STR IXB

Innan du använder åtdragnings-/lossningssteget i TensorPulse måste följande licenstyp installeras på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

TensorPulse fungerar endast med följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen eller sluten ände.

TensorPulse – Dra åt till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

TensorPulse – Lossa till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i backriktningen, tills åtdragningsmomentet är under momentbörvärdet.

Om du kör åtdragnings-/lossningssteget i TensorPulse ska du använda den nödvändiga PulseDrive-hylsan/förskruvningen.
Om åtdragnings-/lossningssteget i TensorPulse körs utan PulseDrive-hylsan/förskruvningen, så blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentmål - Ts | Momentets målvärde måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maximala åtdragningsmoment.
Pulsenergi - Pe | Pulsenergi används för att reglera mängden energi/ström i varje puls. Pulsenergin måste ligga mellan 10 procent och 100 procent. Standardvärdet är inställt på 100 %.
Reaktionskraft, avstämningsfaktor | Avstämningsfaktor för reaktionskraft används för att justera reaktionskraften när steget TensorPulse körs. Det är den kraft som flyttar verktyget i motsatt riktning efter varje puls. Hög avstämningsfaktor ger hög reaktionskraft och hög pulsfrekvens; låg avstämningsfaktor ger låg reaktionskraft och låg pulsfrekvens. Reaktionskraftens kalibreringsfaktor måste vara ett värde från 0 till 100 %. Standardvärdet är inställt på 40%.

I spårningen innebär vinkelreverseringen att verktyget roterar bakåt för att möjliggöra pulsering, men bulthuvudet roterar inte nödvändigtvis bakåt på grund av PulseDrive-hylsan/förskruvningen.