# Impulzný program uťahovania

## Štart

Počas počiatočného stupňa nástroj rotuje v režime rýchlosti bez akéhokoľvek impulzu.

Názov parametru | Popis
--- | ---
Pozvoľný štart | Aktivuje nastavenie rýchlosti nástroja, uhla a maximálneho momentu, aby sa svorník dostal ľahšie do závitu. Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Vyp: Pozvoľný štart je vypnutý. Zap: Pozvoľný štart je zapnutý.
Rýchlosť | Definuje rýchlosť počas pozvoľného štartu.
Čas | Definuje trvanie pozvoľného štartu.
Uhol | Definuje požadovaný uhol na otočenia hriadeľa, aby sa svorník dostala do závitu.
Maximálny moment | Definuje horný limit momentu počas pozvoľného štartu. Ak je max. moment prekročený, uťahovanie sa považuje za NOK.
Detekcia rehitu | Predčasne: Ukončí uťahovanie okamžite, keď sa zistili už utiahnuté skrutky/svorníky. Uťahovanie bude považované ako NOK. Vyžaduje, aby bol aktivovaný pozvoľný štart. Dokončené: Aj keď sa zistili už utiahnuté skrutky/svorníky, uťahovanie neskončí až kým neboli spustené všetky stupne uťahovania. Uťahovanie bude považované ako NOK. Ak chcete detegovať rehit, keď nie je aktivovaná možnosť Pozvoľný štart, musíte zvoliť možnosť Detekcia rehitu dokončená. Detekcia rehitu dokončená uťahovanie neukončí, až pokiaľ nebudú spustené všetky stupne uťahovania. Uťahovanie sa bude považovať za rehit, ak rýchlosť nikdy nedosiahne polovicu rýchlosti zaskrutkovania a bude uvedená chyba rehit. Vyp: Nebude vykonaná žiadna detekcia rehitu. Kombinácia Pozvoľný štart = Vyp. a Rehit = Predčasný nie je povolená.
Pozitívne | Korekcia PravéhoUhla môže zistiť rotáciu nástroja a vykonať korekciu uhla v rámci nastavených limitov.
Negatívne | Korekcia PravéhoUhla môže zistiť rotáciu nástroja a vykonať korekciu uhla v rámci nastavených limitov.
Použite ladenie prípojky | Ladenie prípojky sa zvolí pomocou rádiových tlačidiel.
Prevodový pomer | Rýchlosť otáčania objímky = Rýchlosť nástroja / prevodový pomer.
Efektívne ladenie | Napríklad 0,9 znamená 10 % straty efektivity.

## Zaskrutkovanie

Počas zaskrutkovania môže byť nástroj buď v režime rýchlosti s nepretržitou rýchlosťou motora, alebo v režime impulzu. Voľba sa uskutoční v závislosti od daného uťahovacieho momentu a limitov momentu v konfigurácii.

Názov parametru | Popis
--- | ---
Vysoko rýchlostné zaskrutkovanie | Stupeň zaskrutkovania sa môže vykonať vo vysokej rýchlosti na minimalizovanie času bez prekročenia. Dosiahnete to tak, že dovolíte, aby nástroj bežal na vysokej rýchlosti pre stanovenú dĺžku uhla. Keď sa uhol dosiahne, rýchlosť sa zmení na nižšiu, ktorá bola stanovená v parametri Rýchlosť zaskrutkovania. Dostupné len pre nástroje SRB. Dĺžka: Predvolené 3600°, max 99999° Rýchlosť: Max rýchlosť nástroja musí byť väčšia ako Rýchlosť zaskrutkovania (ot/min).
Rýchlosť zaskrutkovania | Zaskrutkovanie dokončené sa dá nastaviť buď na Max alebo na Manuál. Ak je rýchlosť zaskrutkovania nastavená na manuál, zadajte rýchlosť nástroja v ot./min..
Uhlové limity zaskrutkovania | Vyp: Uhlové limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Uhlové limity zaskrutkovania sú Zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je uhlové alebo časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú Zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené.
Monitorovanie momentu uhla zaskrutkovania | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity zaskrutkovania.
Uhol min | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit od počiatočného bodu.
Max uhol | Hodnota uhla pre horný uhlový limit od počiatočného bodu.
Min čas | Minimálny čas na stupeň.
Max čas | Maximálny čas na stupeň.
Limity impulzov zaskrutkovania | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp: Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je impulzný limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy zo stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú Impulzné limity porušené.
Monitorovanie momentu impulzu zaskrutkovania | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Limity impulzov zaskrutkovania. Hodnota musí byť nastavená na hodnotu väčšiu ako Nepretržitý max moment.
Min impulz | Minimálne množstvo impulzov, ktoré dosiahnu hodnotu Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené.
Max impulz | Maximálne množstvo impulzov, ktoré dosiahnu hodnotu Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené.
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené | Definuje hodnotu momentu, keď príde k zovretiu skrutky a keď sa dokončí zaskrutkovanie. Program pokračuje s uťahovaním a začína v režime impulzov, ak tak ešte počas zaskrutkovania nespravil.

## Uťahovanie

Názov parametru | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Požadovaný záverečný moment pre uťahovanie.
Energia impulzu | Energia impulzudodaná v akčnom impulze, vyjadrená v percentách maximálnej energie, ktorú môže nástroj dodať v každom impulze.
Faktor ladenia reakčnej sily | Energia doručená nástrojom, vyjadrená v percentuálnej hodnote. Faktor ladenia reakčnej sily je založený na akcii energie a výsledkoch v pohodlnej reakcii.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom.
Limity momentu | Limity môžu byť zvolené Automaticky alebo Manuálne.
Minimálny moment | Minimálny moment na stupeň.
Maximálny moment | Maximálny moment na stupeň.
Uhlové limity | Vyp:Uhlové limity sú vypnuté. Od Zaskrutkovanie dokončené: Uhlové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle sa dosiahlo Zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia uhlových limitov. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené.
Monitorovanie momentu uhla zaskrutkovania | Hodnota momentu odkadiaľ začína monitorovanie uhlových limitov zaskrutkovania.
Uhol min | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit z počiatočného bodu.
Max uhol | Hodnota uhla pre horný uhlový limit z počiatočného bodu.
Min čas | Minimálny čas na stupeň.
Max čas | Maximálny čas na stupeň.
Impulzné limity | Vyp: Nie je monitorovaný žiadny impulzný limit. Od zaskrutkovanie dokončené: Monitorovanie začne, keď sa dosiahne Moment zaskrutkovanie dokončené. Z uťahovacieho momentu: Monitorovanie začne, keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu.
Monitorovanie momentu záverečného impulzu | Hodnota momentu odkiaľ sú monitorované impulzné limity.
Min impulz | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa.
Max impulz | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa.
Čas detekcie predčasnej straty momentu | Pri pohybe zo zaskrutkovania na uťahovanie sa predpokladá neustále zvýšenie v uťahovacom momente. Vykĺznutie z objímky, zlomená hlavica skrutky môžu spôsobiť zníženie uťahovacieho momentu. Zistiť to môže prísť v monitorovacom okne.