# Programa de Aperto por Pulsos

## Iniciar

Durante a etapa de início, a ferramenta gira no modo de velocidade sem pulsos.

Nome do parâmetro | Descrição
--- | ---
Início suave | Permite a definição da velocidade, ângulo e do torque máximo da ferramenta para facilitar a entrada do parafuso na rosca. Selecionado por botões de comando. Desativado: O início suave está desligado. Ativo: O início suave está ligado.
Velocidade | Define a velocidade durante o Início suave.
Data/hora | Define a duração do Início suave .
Ângulo | Define o ângulo-alvo para girar o eixo para que o parafuso entre na rosca.
Torque máx. | Define o limite de torque superior durante o início suave. Se o Torque máx. for excedido, o aperto é considerado NOK.
Detecção de rebatida | Adiantado: Encerra imediatamente o aperto quando é detectado um parafuso já apertado. O aperto será considerado como NOK. Exige que o Início suave seja ativado. Completo: Mesmo que um parafuso já apertado seja detectado, o aperto não é encerrado até que todas as etapas do aperto sejam executadas. O aperto será considerado como NOK. Para fazer uma detecção de rebatida quando o Início suave não está ativado, a opção de Detecção de rebatida Concluída deve ser selecionada. A Detecção de rebatida Concluída não encerrará o aperto até que todas as etapas de aperto tenham sido executadas. O aperto será considerado uma rebatida se a velocidade nunca alcançar metade da velocidade de Rundown e for indicado um erro de rebatida. Desativado: Nenhuma detecção de rebatida será realizada. Não é permitida a combinação de Partida suave = Desativada e Reaperto = Cedo.
Positivo | A compensação TrueAngle pode detectar o giro da ferramenta e realizar compensações de ângulo dentro dos limites definidos.
Negativo | A compensação TrueAngle pode detectar o giro da ferramenta e realizar compensações de ângulo dentro dos limites definidos.
Usar ajuste do acessório | Ajuste de acessório é selecionado por botões de comando.
Relação da engrenagem | Velocidade de rotação do soquete = Velocidade da ferramenta/relação da engrenagem.
Ajuste da eficiência | Por exemplo, 0,9 significa 10% de perda de eficiência.

## Rundown

Durante o Rundown, a ferramenta pode utilizar tanto o modo de velocidade, com uma velocidade constante do motor, quanto o modo de pulso. A seleção é feita com base no torque encontrado e nos limites de torque fornecidos na configuração.

Nome do parâmetro | Descrição
--- | ---
Redução em alta velocidade | A etapa de Rundown pode ser realizada em alta velocidade para minimizar o tempo, sem sobreaperto. É atingido deixando-se a ferramenta funcionar em velocidade mais alta para uma extensão de ângulo especificada. Ao ser atingido o ângulo, a velocidade mudará para a velocidade mais baixa especificada no parâmetro Velocidade de Rundown . Somente disponível para ferramentas SRB . Comprimento: Padrão: 3600°; máx.: 99999° Velocidade: Velocidade máx. da ferramenta deve ser mais alto que Velocidade de Rundown (rpm).
Velocidade de Rundown | Velocidade de Rundown pode ser definido em Máx. ou Manual. Se Velocidade de Rundown for definido em Manual; insira a velocidade da ferramenta em rpm.
Limites de ângulo de Rundown | Desativado: Limites de ângulo de Rundown está desligado. Do acionador: Limites de ângulo de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto assim que o acionador da ferramenta é pressionado e informa se os limites de ângulo foram violados. Do torque: Limites de ângulo de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto a partir do valor de torque especificado e informa se os limites de ângulo foram violados.
Torque de monitoramento do ângulo de Rundown | Valor de torque a partir do qual os Limites de ângulo de Rundown são definidos.
Ângulo mín. | Valor do ângulo para o limite de ângulo inferior desde o ponto de partida.
Ângulo máx. | Valor do ângulo para o limite de ângulo superior desde o ponto de partida.
Tempo mín. | Tempo mínimo para a etapa.
Tempo máx. | Tempo máximo para a etapa.
Limites de pulso de execução | Selecionado a partir do menu de atalho: Desativado: Limites de pulso de Rundown está desligado. Do acionador: Limites de pulso de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar os pulsos, assim que o acionador da ferramenta é pressionado, e informa se os limites de pulso foram violados. Do torque: Limites de pulso de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar os pulsos a partir do valor de torque definido e informa se os limites de pulso foram violados.
Pulso de Rundown do monitoramento de torque | Valor de torque a partir do qual o monitor de Limites de ângulo de Rundown se inicia. O valor deve ser definido com um valor maior que Torque contínuo máx..
Pulsos mín | Número mínimo de pulsos para se atingir o valor de Torque de Rundown concluído .
Pulsos máx | Número máximo de pulsos para se atingir o valor de Torque de Rundown concluído .
Torque de Rundown concluído | Define o valor do torque para quando o encosto é alcançado e o Rundown concluído. O programa prossegue com o aperto e inicia no modo de pulso, caso isso já não tenha sido feito durante o Rundown.

## Aperto

Nome do parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | Torque-alvo final do aperto.
Energia de pulso | A Energia de pulso produzida no pulso da ação expressa em percentagem da energia máxima que a ferramenta pode produzir em cada pulso.
Fator de regulagem da força de reação | A energia produzida pela ferramenta expressa em valor percentual. O fator de ajuste da força de reação é baseado na energia da ação e resulta em uma reação confortável.
Fator de correlação do torque residual | O termo Fator de correlação de torque residual é semelhante a uma calibração e ajusta-se entre o torque dinâmico, medido na ferramenta elétrica, e o torque residual, medido por uma ferramenta de controle.
Limites do torque | Os limites podem ser selecionados Automaticamente ou Manualmente .
Torque mín. | Torque mínimo para a etapa.
Torque máx. | Torque máximo para a etapa.
Limites do ângulo | Desativado:Limites de ângulo está desligado. Do Rundown concluído: Limites de ângulo está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto assim que o Rundown concluído seja atingido e informa caso os limites de ângulo sejam violados. Do torque: Limites de ângulo de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto a partir do valor de torque especificado e informa se os limites de ângulo foram violados.
Torque de monitoramento do ângulo de Rundown | Valor de torque a partir do qual o monitoramento dos Limites de ângulo de Rundown se inicia.
Ângulo mín. | Valor do ângulo para o limite de ângulo inferior desde o ponto de partida.
Ângulo máx. | Valor do ângulo para o limite de ângulo superior desde o ponto de partida.
Tempo mín. | Tempo mínimo para a etapa.
Tempo máx. | Tempo máximo para a etapa.
Limites de pulso | Desativado: Sem monitoramento do limite de pulso. Do Rundown concluído: O monitoramento começa quando é atingido definida a partir de quando o Torque de Rundown concluído é alcançado. Do torque: O monitoramento começa quando o torque específico é atingido.
Pulso final de monitoramento de torque | Valor de torque a partir do qual os limites de pulso são monitorados.
Pulsos mín | Número mínimo de pulsos para se atingir o alvo final.
Pulsos máx | Número máximo de pulsos para se atingir o alvo final.
Tempo de detecção de perda prematura de torque | Um suposto aumento constante do torque quando da transição do Rundown para o aperto. Um escorregamento de um soquete ou a quebra da cabeça de um parafuso pode ocasionar a diminuição do torque. Isso pode ser detectado na janela de monitoramento.