# Aktívny reťazec identifikátora - 186

Nastavený, keď reťazec identifikátora bol prijatý a akceptovaný pracovnou úlohou; je nutný, keď prebieha buď sekvencia lebo program uťahovania.
Ak prebieha reťazec Dávka zdroja, je nastavený, keď boli prijaté všetky skenovania a bola vybratá sekvencia. V takom prípade zahŕňa zreťazený reťazec skladajúci sa z uložených pozícií.
Pri iných pracovných úlohách obsahuje číslo „VIN“.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE