# DT – Dra åt till DynaTork

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i framåtriktning tills målmomentet nås. Verktyget håller därefter strömmen konstant på DynaTork-procent av Målmomentet under angiven DynaTork-tid.

För att undvika överhettning av verktyget rekommenderas det starkt att aldrig köra DynaTork till mer än 40 % av maximalt vridmoment på verktyget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
DynaTork tid | Tiden som DynaTork är aktivt.
DynaTork procent | Procent av Momentmålet.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Momentnivå som behålls under DynaTork-tiden
C | Procent av Ts
D | Procent av Ts
E | Momentnivå som behålls under DynaTork-tiden
F | DynaTork tid

## Mikrovideo

DT – Dra åt till DynaTork