# Crear una nueva configuración general de bus de campo

Cuando se instale un módulo bus de campo nuevo en el controlador, los ajustes de Configuración general de bus de campo se pueden definir directamente vía la interfaz de usuario, sin la necesidad de utilizar ToolsTalk 2.

Para configuraciones relacionadas con el marco del bus de campo y conectar una configuración de bus de campo a una estación virtual, ToolsTalk 2 seguirá siendo necesario.

1. Vaya al menú Configuración y seleccione Bus de campo.

2. Seleccione el botón Crear config..

   Si no hay ningún módulo de bus de campo instalado, este botón no estará visible.

3. Configure los siguientes parámetros:

   - Definido por la red: DESACTIVADO/ACTIVADO

   - Negociación de lectura de resultados: DESACTIVADO/ACTIVADO

   - Bloquear herramienta cuando el bus de campo está fuera de línea: DESACTIVADO/ACTIVADO

   - Sincronizar en tarea seleccionada: DESACTIVADO/ACTIVADO

     - DESACTIVADO: se ignoran los cambios de tarea realizados en la estación virtual.

     - SÍ: los cambios de tarea realizados en la estación virtual se sincronizan con el módulo de bus de campo.

4. Dependiendo del tipo de módulo instalado, introduzca los ajustes específicos de comunicación del bus de campo:

   - Dirección IP

   - Máscara subred

   - Puerta de enlace

5. Se crea una configuración nueva.

Si ya existe una configuración de bus de campo en el controlador, se deberá eliminar antes de crear una configuración nueva. Una vez eliminada la configuración, en vez de un botón Eliminar, habrá un botón Crear config..