# PC: conteggio impulsi

Utensili
STR

Il monitoraggio della fase è disponibile solo per i seguenti utensili:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Prima di utilizzare il monitoraggio della fase Conteggio impulsi, installare sul controller la licenza Strategie a bassa reazione.

Questo monitor misura il numero di impulsi e conferma se è compreso tra il limite basso e alto del conteggio degli impulsi.
Se il livello di coppia di attivazione è impostato, il controllo inizia quando la coppia misurata è superiore alla coppia di attivazione.

Se si esegue una fase di serraggio con il monitor di fase Conteggio impulsi, utilizzare la presa/l'adattatore PulseDrive adatti allo scopo.
Se la fase di serraggio viene eseguita senza la presa/l'adattatore PulseDrive, tutti i serraggi saranno NOK. L'errore della fase "Presa/adattatore PulseDrive non rilevato" viene visualizzato in assenza di una presa/un adattatore PulseDrive.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Limite alto conteggio impulsi: n + | I limiti del conteggio degli impulsi consentono di determinare se il numero di impulsi misurato è OK o NOK. Il numero di impulsi misurato è corretto se compreso tra i limiti basso e alto del conteggio degli impulsi. Il numero di impulsi misurato è NOK se: È superiore al limite massimo del conteggio degli impulsi. È inferiore al limite basso del conteggio degli impulsi. Il livello di coppia del grilletto non è stato raggiunto. Il limite alto del conteggio degli impulsi deve essere compreso tra 1 e 9999999. Esso deve essere maggiore o uguale al limite basso del conteggio degli impulsi. La casella di testo Limite alto conteggio impulsi può essere vuota.
Limite basso conteggio impulsi: n- | I limiti del conteggio degli impulsi consentono di determinare se il numero di impulsi misurato è OK o NOK. Il numero di impulsi misurato è corretto se compreso tra i limiti basso e alto del conteggio degli impulsi. Il numero di impulsi misurato è NOK se: È superiore al limite massimo del conteggio degli impulsi. È inferiore al limite basso del conteggio degli impulsi. Il livello di coppia del grilletto non è stato raggiunto. Il limite basso del conteggio degli impulsi deve essere compreso tra 1 e 9999999. Deve essere inferiore o uguale al limite alto del conteggio degli impulsi. La casella di testo Limite basso conteggio impulsi può essere vuota.
Coppia di attivazione: Tt | La coppia di attivazione deve essere compresa tra 0 e la coppia massima dell'utensile. La casella di testo Coppia di attivazione può essere vuota.