# C – Actual

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Este monitor mide la corriente actual en cualquier punto una vez que el par pasa Gatillo de par. El resultado será el primer pico o valor bajo, que activó el monitor NOK. En caso de OK, el resultado será el último valor de corriente medido. Si el gatillo de par nunca se alcanza durante el monitor, terminará con estado NOK y sin valor de medición.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Gatillo de par | Debe ser >= 0 y < Par máx. de herramienta.
Límite inferior | Corriente mínima aceptable.
Límite superior | Corriente máxima aceptable.