# USB 経由のコントローラソフトウェアの更新

1. USBフラッシュドライブをコントローラに接続します。インストールウィザードが自動的に起動します。

   いくつかのソフトウェアのバージョンが USB フラッシュドライブで使用可能な場合、異なるソフトウェアのアップグレードファイルのリストが表示されます。

2. インストールを完了するには、インストールするソフトウェアのアップグレードファイルを選択し、指示に従います。

USB　フラッシュドライブは、利用可能なパーティションがあり、Linux 用に動作するようフォーマットする必要があります。可能なフォーマットは、例えば、FAT または NTFS です。

新しいソフトウェアバージョンにアップグレードした後、または新しいソフトウェアバージョンからダウングレードした後、すべての同期メンバーコントローラーを手動で再起動します。

関連情報

- 同期締め付け