# 外部結果

外部結果は、外部のデジタル信号 (締め付け中に測定されるトルクまたは角度の値ではなく) で締め付けに OK が示される際に使用される戦略です。

信号が送信されると、結果ビューは、締め付けプログラム（指定されたトルク値、角度値、またはテキスト文字列）で与えられたターゲットパラメーターの値を表示します。これら (トルクおよび角度) の値は、実測値を示すものではなく、挿入されたテキストのみを示します。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
トルク <目標トルク> | 所望の表示されたターゲットトルク値の数値 | 0.00
角度 <目標角度> | 所望の表示されたターゲット角度値の数値 | 360°
テキスト | 希望する表示されたテキストの英数字文字列。 |

本セクション内

- ツールを接続した状態で外部結果の締め付け戦略を実行する
- ツールを接続せずに外部結果の締め付け戦略を実行する