# Konfigurera HTTPS

Följ dessa steg för att konfigurera HTTPS på styrenheten:

1. Öppna styrenhetens webbgränssnitt. Ett varningsmeddelande visas i webbläsaren på grund av det självsignerade certifikatet. Välj Avancerat och godkänn risken för att fortsätta.

2. Gå till Inställningar och välj fliken HTTPS.

3. I HTTPS-inställningar väljer du Skapa CA CSR.

4. I popup-fönstret väljer du Skapa för att skapa en begäran om certifikatsignering och väljer sedan Stäng när nedladdningen är klar.

5. Signera begäran om certifikatsignering och ladda upp det resulterande CA-certifikatet till styrenheten.

6. Välj Generera servercertifikat, ange SAN (Subject Alternative Names) i det angivna formatet och klicka på Generera.

7. När genereringen är klar visas ett popup-fönster och sessionen startas om automatiskt.