# Prerušiť sekvenciu a vymazať výsledky - 10127

Keď je nastavený signál „Prerušiť sekvenciu a vymazať výsledky“, prebiehajúca sekvencia sa preruší a signály súvisiace s „Vymazať výsledky“ sa vymažú.

Názov v SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE