# Ultimo controller

Connettore del cavo I/O EM Stop: Molex Micro-Fit, 5 pin

Utilizzare la seguente configurazione dei pin:
Perno | Utilizzo |
--- | --- | ---
1 | Non utilizzare | Collegamenti per l'ultimo controller
2 | Non utilizzare
3 | Non utilizzare
4 | Non utilizzare
5 | Non utilizzare
6 | Non utilizzare
7 | Non utilizzare
8 | Non utilizzare
9 | Collegare un ponticello fra pin 9 e pin 10
10 | Vedere pin 9