# ST-skiftnyckel

ST-skiftnyckeln ansluts trådlöst till en styrenhet och konfigureras genom styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet.

ST-skiftnyckeln är konfigurerad under åtdragningsmenyn på samma sätt som de andra åtdragningsstrategierna.

ST-skiftnyckeln har en enhet för snabb säkerhetskopiering (Rapid Backup Unit [RBU]). RBU anger nyckelns funktion och lagrar åtdragningsprogrammen. Styrenheten stöder för närvarande endast RBU av typen Produktion.

Ändinpassningsverktyget (hylsan) på ST-skiftnyckeln innehåller en RFID-tagg med ett programmerbart nummer. Skiftnyckeln använder det här numret för att automatiskt känna igen verktyget och vilket program som kan användas. RFID-taggar lagrar också koefficienter för moment- och vinkelkorrigering.

ST-skiftnyckeln har flera program både för produktionsåtdragning och kvalitetskontroll.

ST-skiftnyckeln stöder endast de åtdragningsprogram som stöds av verktyget (Skiftnyckel – produktion och Skiftnyckel – kvalitet).

Mer information om ST-skiftnyckeln finns i i bruksanvisningen (trycksaksnummer 9836 4134 01).

I detta avsnitt

- ST-nyckel, startfasparametrar
- ST-nyckel, nergängningsfasparametrar
- ST-nyckel, åtdragningsfasparametrar
- ST-nyckel, lossning
- ST-nyckel, stoppfasparametrar