# Digital signaldiagnostik

Under driftsättning och under felsökning av en styrenhet kan ett diagnosverktyg vara till stor hjälp. Det är tillgängligt för analys under infotaggen för en enhetskonfiguration eller en fältbussmappning i menyn Virtuell station.

Styrenheten kan användas i normalläge eller i diagnosläge. I normalläge verkar digitala in- och utsignaler normalt och dirigeras mellan den interna styrlogiken och ett externt tillbehör eller en kontakt.

Diagnosläget är uppdelat i övervakningsläge och tvångsläge. I övervakningsläget fungerar signaler normalt, men man får en övervakning av signalbeteende i realtid. I tvångsläge öppnas förbindelsen mellan styrenhetens interna logik och det externa tillbehöret, och in- och utsignalerna kan tvingas till ett önskat tillstånd.

Det går att diagnostisera digitala signaler för en enhet eller en fältbuss åt gången.