# Configuraciones de clavijas para parada de emergencia

El Power Focus dispone de una interfaz de EM Stop externa y de bus de E/S en el panel del conector que está situado detrás de la puerta de acceso delantera.

La configuración de PIN es diferente dependiendo de si es una solución con controlador único o controladores múltiples. Además, para el controlador único, la configuración de PIN es distinta dependiendo de si el controlador está equipado, o no, con un botón de EM Stop.

Las secciones siguientes describen los PIN disponibles en el panel de conexión y el uso de los distintos PIN para conectar un botón de EM Stop.

En esta sección

- Controlador individual con botón de parada de emergencia
- Controlador individual sin botón de parada de emergencia
- Controladores múltiples con botones de parada de emergencia