# Parada de emergencia

El dispositivo de desconexión del suministro debe servir como parada de emergencia cuando el operario pueda acceder fácilmente a él y sea del tipo descrito en EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) o d). Cuando se destine a tal uso, el dispositivo de desconexión del suministro debe ser de color rojo y estar sobre un fondo amarillo. (Ref. EN 60204-1:2006, 10.7.5).

POWER FOCUS 6000 proporciona una estructura para crear una función de parada de emergencia con rotura redundante acorde a POWER FOCUS 6000 EN ISO 13849-1 categoría 3 PL d. La función de parada de emergencia debe utilizarse cuando se use la función de arranque remoto.

La función de parada de emergencia puede utilizarse con un dispositivo de desconexión de suministro (como un botón de parada de emergencia). Cuando se activa el botón de parada de emergencia, se interrumpe el suministro de tensión al controlador.

Al encender el controlador se realiza un diagnóstico automático del sistema. Éste se realiza tanto después de una parada de emergencia como en un encendido normal.

La función de parada de emergencia se utiliza con un solo controlador o con hasta 10 controladores en una cadena de parada de emergencia sencilla. En una configuración de controlador múltiple, la señal de parada de emergencia se distribuye desde el primer controlador a todos los controladores interconectados utilizando la interfaz del bus de E/S. El último controlador de la cadena envía una señal de respuesta para indicar que todos los controladores han recibido la señal de parada de emergencia. Se visualiza el evento Parada de emergencia.

Para la parada de emergencia hay una salida de 24V CC a través de la interfaz de parada de emergencia del panel del conector.

En esta sección

- Cableado
- Configuraciones de clavijas para parada de emergencia