# Nergängning klar

Nergängning klar ställer in om skruven har nått planet. Det avslutar Nergängningsfasen så att åtdragningsfasen kan påbörjas.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängning klar | Specificerar hur man ska kontrollera när bulten kommit ner tätt mot planet. Vid moment: Anger momentvärdet när nergängningen är avslutad. | Vid moment
<Vid moment> | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Nergängning klar måste vara mindre än Första moment i flerstegstrategier eller Målmoment i TurboTight-strategin. |