# Configurazione dei trasduttori multipli

Disponibile solo per gli strumenti QST e IxB.

A seconda del tipo di utensile e del numero di trasduttori, è possibile impostare l'utilizzo dei trasduttori di coppia e angolo in un serraggio. I trasduttori possono essere configurati per il controllo o il monitoraggio.

Trasduttori multipli
Parametro | Descrizione
--- | ---
Controllo del trasduttore di coppia | Imposta il trasduttore di coppia a utilizzato per il serraggio. Impostazioni disponibili: Automatico: Per gli strumenti QST, Coppia è utilizzato per impostazione predefinita. Per gli strumenti IxB, Coppia 2 è utilizzato per impostazione predefinita. Se Coppia 2 non è disponibile per il tipo di utensile IxB, viene utilizzato Coppia . Coppia Coppia 2
Trasduttore di controllo dell'angolo | Imposta il trasduttore di angolo da utilizzare per il serraggio. Impostazioni disponibili: Automatico: Per gli strumenti QST, Angolo motore è utilizzato per impostazione predefinita. Angolo motore Angolo Angolo 2

Selezionare Dettagli per aprire un sottomenu con altre impostazioni.

Monitoraggio e segnalazione di coppia
Parametro | Descrizione
--- | ---
Segnalazione dei valori di coppia di monitoraggio | Se impostato, verrà riportato un valore di coppia finale sia dal trasduttore di controllo che da quello di monitoraggio, compresa la valutazione dello stato di entrambi (OK/Alto/Basso).
Coppia di segnalazione degli errori di ridondanza | L'errore di ridondanza viene segnalato se la coppia finale misurata sul trasduttore di controllo differisce dal valore misurato sul trasduttore di monitoraggio.
Bloccare lo strumento in caso di errore di ridondanza | Bloccare lo strumento se viene rilevato un errore di ridondanza.

Impostazioni errate del trasduttore di coppia
Parametro | Descrizione
--- | ---
Richiede una coppia doppia | Se l'utensile collegato deve disporre di due trasduttori di coppia (non disabilitati) per eseguire un serraggio.
Monitoraggio secondario nel grafico | Se impostato, i valori del trasduttore di coppia sono inclusi nella traccia.

Restrizioni limitazione della coppia
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilita limitazione coppia doppia | Se la limitazione del trasduttore a coppia doppia è attiva.
Differenza di coppia massima | Il limite per la limitazione della differenza della coppia doppia.

Monitoraggio e segnalazione di angolo
Parametro | Descrizione
--- | ---
Segnalazione dei valori di angolo di monitoraggio | Se impostato, verrà riportato un valore di angolo finale sia dal trasduttore di controllo che da quello di monitoraggio, compresa la valutazione dello stato di entrambi (OK/Alto/Basso).
Angolo di segnalazione degli errori di ridondanza | L'errore di ridondanza viene segnalato se l’angolo finale misurata sul trasduttore di controllo differisce dal valore misurato sul trasduttore di monitoraggio.
Bloccare lo strumento in caso di errore di ridondanza | Bloccare lo strumento se viene rilevato un errore di ridondanza.

Impostazioni errate del trasduttore di angolo
Parametro | Descrizione
--- | ---
Richiede un angolo doppio | Se l'utensile collegato deve disporre di due trasduttori dell'angolo (non disabilitati) per eseguire un serraggio.
Monitoraggio angolo nel grafico | Se i valori dal trasduttore dell'angolo di monitoraggio sono inclusi nella traccia.

Restrizioni limitazione delll’angolo
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilita limitazione doppio angolo | Se la limitazione del trasduttore ad angolo doppio è attiva.
Differenza massima dell'angolo | Il limite per la restrizione della differenza dell'angolo doppio.